秋穂学校給食センター給食用配送コンテナ購入事業仕様書

１　実施年度　令和７年度

２　事 業 名　秋穂学校給食センター給食用配送コンテナ購入事業

３　数　　量　２台

４　仕様

（１）外寸　幅1,337mm×奥行798mm×高さ1,415mm

（幅、奥行、高さは共に±30㎜以内であること）

（２）材質・本体外装：SUS304 1.0t №4仕上げ

　　　　　・本体骨組：SUS304 L-3×40×40

　　　　　・中棚（固定）：ベタ棚３段 SUS304 1.0t 補強入り

　　　　　　　　固定位置：底板から下段まで320㎜、下段から２段目まで220㎜、

　　　２段目から３段目まで300㎜、３段目から上板まで230㎜以上の

収納スペースがあること

　　　　　・棚受け：SUS304 L-3.0×30×30

・観音開き戸：SUS304 0.8t №4（裏貼り有）

　　　　　・蝶番：SUS304　B-20-SUS-102

（３）仕様・扉用ハンドル：SUS304＋亜鉛ダイキャスト

・左右扉上下ロッド仕様

・押手ハンドル：SUS304 Φ170

　　　　　・コーナーバンパー： EPDM t15×40×L100

　　　　　・キャスター：Φ150㎜　ステンレスキャスター４輪自在車

　　　　　　　　　　　　ウレタン車　対角ストッパー付

　　　　　・扉補強材：SUS304 1.0t №4仕上げ　溶接止め

（４）参考品番　無し

　　　　　　　　別紙図面を参考にすること

５　納入場所　山口市立秋穂学校給食センター（山口市秋穂東６６３２番地）

６　納入期限　令和８年３月３１日（火）

７　留意事項

（１）事前に必ず現地確認を行うこと。

（２）運搬費、搬入費、既存給食運搬用アルミコンテナ２台の撤去処分費等に要する一切の費用を、入札金額に含めること。

（３）納入日程は、秋穂学校給食センターと十分協議のうえ決定すること。

（４）納入物品は、すべて新品・未使用品であること。

（５）物品を納入するときは、施設等を破損することのないよう配慮し、破損した場合は、納入業者が負担し現状に復旧すること。

（６）物品の取扱いについて、調理員に説明指導を行うこと。

（７）別紙図面と仕様の異なるものを納入する場合は、質問期限までに本市担当者にカタログや図面等（当該仕様書の条件を満たしていることが確認できる資料）の提出を行い、確認を受けること。